

**Администрация**

**муниципального образования**

**Байкаловского сельского поселения**

Протокол публичных слушаний по рассмотрению проекта планировки и проекту межевания территории для объекта: «Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения д.Шаламы – д.Соколова - д.Сапегина Байкаловского района Свердловской области»

|  |  |
| --- | --- |
| от 23.08.2019 года | с. Байкалово |
|  | Состав организационного комитета: |
|  |  |
|  | **Члены:** |
|  | - Лыжин Д.В. - глава администрации муниципального образования Байкаловского сельского поселения; |
|  |  |
|  | - Глухих П.А. – Начальник отдела архитектуры, строительства и охраны окружающей среды администрации МО Байкаловский муниципальный район; |
|  | **-** Копащикова Т.О. – специалист 1 категории администрации муниципального образования Байкаловского сельского поселения  **секретарь:** |
|  | - Намятов И.А. – специалист 1 категории администрации муниципального образования Байкаловского сельского поселения. |

Докладчик

**Глухих П.А.-** начальник отдела архитектуры, строительства и охраны окружающей среды администрации МО Байкаловский муниципальный район**.**

**От жителей Байкаловского сельского поселения присутствуют 3 человека.**

**Повестка дня об утверждении документации** по проекту планировки и проекту межевания территории для объекта: «Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения д.Шаламы – д.Соколова - д.Сапегина Байкаловского района Свердловской области».

Слушали:

Глухих П.А – документация по проекту планировки и проекту межевания территории для объекта: «Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения д.Шаламы – д.Соколова - д.Сапегина Байкаловского района Свердловской области»., разработан в рамках выполнения обязательств по муниципальному контракту.

Настоящий проект разработан в соответствии с требованиями законодательства РФ о градостроительной деятельности, технических регламентов, принятых в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», экологических, санитарно-эпидемиологических и других норм и правил.

**Организационный комитет начал свою работу 04.06.2019 года. Прием заявок осуществлялся каждый день до 16 часов 20.08.2019 года включительно по адресу: с. Байкалово, ул. Революции, 21, кабинет № 2, письменных предложений** по проекту планировки и проекту межевания территории для объекта: «Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения д.Шаламы – д.Соколова - д.Сапегина Байкаловского района Свердловской области» **не поступало.**

**Нам необходимо утвердить документацию** по проекту планировки и проекту межевания территории для объекта: «Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения д.Шаламы – д.Соколова - д.Сапегина Байкаловского района Свердловской области».

**Заслушав на публичных слушаниях выступления докладчика** по проекту планировки и проекту межевания территории для объекта: «Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения д.Шаламы – д.Соколова - д.Сапегина Байкаловского района Свердловской области», возникли спорные вопросы, замечания и предложения:

- перекладка сущ. водопроводной сети (сталь диам. 80мм) на участке от водонапорной башни до пересечения с ул. Советская (ж.-б. колодец у дома №31), с заменой труб на ПЭ диам.110мм и присоединением существующего магистрального водопровода диам. 110мм. расположенного в направлении д.№31-51;

- перекладку сущ. водопроводной сети (сталь. диам. 80мм) от ж./б. колодца на ул. Советская до колодца врезки в ж.д №2, с заменой труб на ПЭ диам.110мм ;

- устройство безколодезных пожарных гидрантов на сети водопровода по ул. Советской в районе д. №11, д. №23;

- на въезде к территории МТМ СПК «Шаламовский» установить промежуточный колодец с врезкой диаметром 80мм, и устройством пожарного гидранта;

Перекладку сетей водопровода выполнить с учетом переключения всех существующих врезок и абонентов по трассе водопровода с установкой запорной арматуры бесколодезным способом. При необходимости строительства новых колодцев их конструктив определить проектом.

Сети водопровода запроектировать полиэтиленовыми трубами ГОСТ 18599-2001.

Необходимость устройства футляров на существующих сетях водопровода при пересечении с автомобильной дорогой определить проектом с учетом категории дороги.

Решили:

- **Необходимо доработать документацию** по проекту планировки и проекту межевания территории для объекта: «Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения д.Шаламы – д.Соколова - д.Сапегина Байкаловского района Свердловской области» и внести изменения согласно поступивших замечаний и предложений:

- перекладка сущ. водопроводной сети (сталь диам. 80мм) на участке от водонапорной башни до пересечения с ул. Советская (ж.-б. колодец у дома №31), с заменой труб на ПЭ диам.110мм и присоединением существующего магистрального водопровода диам. 110мм. расположенного в направлении д.№31-51;

- перекладку сущ. водопроводной сети (сталь. диам. 80мм) от ж./б. колодца на ул. Советская до колодца врезки в ж.д №2, с заменой труб на ПЭ диам.110мм ;

- устройство безколодезных пожарных гидрантов на сети водопровода по ул. Советской в районе д. №11, д. №23;

- на въезде к территории МТМ СПК «Шаламовский» установить промежуточный колодец с врезкой диаметром 80мм, и устройством пожарного гидранта;

Перекладку сетей водопровода выполнить с учетом переключения всех существующих врезок и абонентов по трассе водопровода с установкой запорной арматуры бесколодезным способом. При необходимости строительства новых колодцев их конструктив определить проектом.

Сети водопровода запроектировать полиэтиленовыми трубами ГОСТ 18599-2001.

Необходимость устройства футляров на существующих сетях водопровода при пересечении с автомобильной дорогой определить проектом с учетом категории дороги

**Председатель**

**публичных слушаний Д.В. Лыжин**

**Секретарь**

**публичных слушаний И.А. Намятов**